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1. AMAÇ
Tüm partiyi temsil edecek şekilde numune alınacaktır.


2. UYGULAMA
        HAMMADDEDEN NUMUNE ALMA

· Numune almadan önce alet ve ekipmanın temiz olmasına dikkat edilir.
· İlk olarak numune indirilmeden araçta sıcaklık ölçülür ve kaydedilir.
· Gelen hammaddeden aşağıdaki tabloya göre kutu açılır. Açılan her kutudan yaklaşık 
100-150gr numune alınır. Numune karıştırılarak 1kg’ı ayrılır ve analiz 1kg üzerinden yapılır.

	
PARTİDEKİ AMBALAJ / KASA SAYISI
	
NUMUNE ALINACAK AMBALAJ / KASA SAYISI

	2-15
	2

	16-50
	3

	51-150
	5

	151-500
	8

	501-3200
	13

	3201-35000
	20

	35001-50000
	32




· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

· Alınan numune laboratuvara getirilir.
· Zemin dezenfekte edildikten sonra numune dökülür.
· Dökülen numune el yardımı ile yayılır. İçerisindeki yabancı madde, sap, yaprak, çürük, alaca-ham, hasarlı vb. olanlar ayrılır, sayılır ve/veya tartılır. FR-01 HAMMADDE GİRDİ KONTROL FORMU ‘na kaydedilir.
· Numune alınma işlemi bittikten sonra yüzey, alet ve ekipmanlar temizlenmelidir.



                   SON KONTROL NUMUNE ALMA

Numune alınmadan önce alet ve ekipmanın temiz olmasına dikkat edilir.
Son üründen, üretimdeki tepsi sayısına göre aşağıdaki tabloya uygun şekilde, her tepsiden 10-15gr olacak şekilde numune alınır. 




	
TEPSİ SAYISI
	
NUMUNE ALINACAK TEPSİ SAYISI

	2-15
	2

	16-50
	3

	51-150
	5

	151-500
	8

	501-3200
	13

	3201-3500
	20

	35001-50000
	32



· Alınan numune laboratuvara getirilir.
· Numunenin küçük bir kısmı robottan geçirilerek toz haline getirilir ve 2-3 gr ürün nem tayininde kullanılır.
· Kalan numune karıştırılarak 100gr’ı ayrılır ve analiz 100gr üzerinden yapılır.
· Zemin dezenfekte edildikten sonra numune dökülür.
· Dökülen numune el yardımı ile yayılır. İçerisinde yabancı madde, sap, yaprak, çürük, alaca-ham, hasarlı vb. olanlar ayrılır, sayılır ve tartılır.
· Numune alma işlemi bittikten sonra yüzey, alet ve ekipmanlar temizlenmelidir.

· Ürünler paketlendikten sonra yukarıdaki tabloya göre gereken adette numune alınıp tartım ve metal dedektör kontrolü yapılır, FR-04 SON ÜRÜN KONTROL FORMU ‘na kaydedilir. 

· Son üründe gramaj kontrolü yukarıda bulunan tabloya göre yapılmaktadır. Tabloda uygun sayıdaki ambalaj alınarak tartılıp, gramaj doğruluğu  FR-04 SON ÜRÜN KONTROL FORMU ‘na kaydedilir.

            AMBALAJ MALZEMESİ NUMUNE ALMA

· Karton koli, poşet ve koli bandı için gelen her partiden 4 adet, kontrol için numune olarak alınır.
· Ambalajın istenen fiziksel ölçülerde gelip gelmediği ölçülerek kontrol edilir.
· Ambalajın yabancı madde, kirlilik, yırtılma, açılma, rutubet, koku içerip içermediği, renk uygunluğu kontrol edilir.

	HAZIRLAYAN
	ONAYLAYAN

	KALİTE GÜVENCE SORUMLUSU
	FABRİKA MÜDÜRÜ



